|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | Kawasaki Ninja 400R |
| **Тип мотоцикла** | нейкед  спорт-турист |
| **Год выпуска** | 2010 |
| **Рама** | стальная |
| **Тип двигателя** | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| **Рабочий объем** | 399 куб. см. |
| **Диаметр цилиндра/ход поршня** | 68,4 мм х 54,3 мм |
| **Степень сжатия** | 11,0:1 |
| **Охлаждение** | Жидкостное |
| **Количество клапанов на цилиндр** | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| **Система подачи топлива** | инжектор, |
| **Тип зажигания** | цифровое |
| **Максимальная мощность** | 44 л.с. при 9500 об/мин |
| **Максимальный крутящий момент** | 37 Нм при 7500 об/мин |
| **Коробка передач** | 6-ступенчатая |
| **Тип привода** | цепь |
| **Размер передней шины** | 120/70ZR17 |
| **Размер задней шины** | 160/60ZR17 |
| **Передние тормоза** | 2 диска 300 мм, 2-поршневые суппорта (опц. ABS) |
| **Задние тормоза** | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS) |
| **Передняя подвеска** | 41 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм |
| **Задняя подвеска** | моноамортизатор (регулировка преднатяга), ход -125 |
| **Размеры (Длина x Ширина x Высота)** | 2100 мм × 760 мм × 1200 мм |
| **Высота по седлу** | 790 мм |
| **Емкость бензобака** | 15 л |
| **Максимальная скорость** | 170 км/ч |
| **Разгон до 100 км/ч (0-100)** | 5,5 сек |
| **Масса мотоцикла (снаряженная)** | 203 кг, 207 кг (ABS) |